宁东企业总部大楼A座12层会议室

显示屏及配套设备供货商

比

选

文

件

宁夏宁东开发投资有限公司

2022年11月9日

宁东企业总部大楼A座12层会议室显示屏

及配套设备供货商比选文件

为保障企业总部大楼12层1号会议室显示屏及配套会议设备正常使用，创造优质、智能、高效的会议环境，根据《宁夏宁东开发投资有限公司招标采购管理办法》，我公司拟通过公开比选方式选择宁东企业总部大楼A座12层会议室显示屏及配套设备供货商，具体要求如下。

1. 基本情况

项目名称：宁东企业总部大楼A座12层会议室显示屏及配套设备采购及安装项目

采购单位：宁夏宁东开发投资有限公司

项目地点：宁东镇长城路与广场东路交汇处西北角

采购内容：企业总部大楼A座12层1号会议室LED显示屏、显示屏控制系统、配电系统等设施设备及安装调试，规格参数详见附件3。

二、参与比选单位要求

（一）参选单位具有独立法人资格，具备相应的营业执照，并在人员、资金等方面具有相应的能力。经营范围包括LED显示屏及配套设备的销售安装。

（二）参选单位提供至少3个合同价在40万元及以上LED显示屏及配套设备供货及安装业绩（以合同复印件为准，现场核查合同原件）。

（三）具备良好的财务能力，配备专业的技术团队。

（四）参与比选当日，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站未被列入失信被执行人、企业异常经营名录、重大税收违法案件当事人名单。

三、有关证明文件

参选单位必须出具下列资质证明文件：

1. 企业营业执照原件及复印件。
2. 如参选单位代表不是法人代表须持有法定代表人签字盖章的《法定代表人授权委托书》原件（格式见附件2）。
3. 参选代表人身份证原件及复印件。
4. 报价函及承诺（格式见附件1）。
5. 业绩证明文件复印件（现场核查合同原件）。

（六）参选单位提供的所有参选资料胶装成册（证件复印件须加盖公章），原件现场备查。

四、比选须知

（一）适用范围

本比选文件仅适用于宁东企业总部大楼A座12层会议室显示屏及配套设备供货商比选工作。

（二）比选领导小组组成

由宁夏宁东开发投资有限公司采购领导小组和采购监督领导小组成员组成。

（三）递交比选文件截止时间和比选时间：2022年11月14日上午10:00。

（四）参与比选地点：宁东基地企业总部大楼8层会议室。

联系人：杨松垚 联系电话：0951-5918380 15109501522

（五）有关要求

1.参选文件必须按要求用中文编写，所有报价及参选文件中所出现的币种均为人民币，否则报价无效。

2.参选单位应仔细阅读此比选文件的所有内容，并按照比选须知的要求提供参选文件并保证所提供的资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为，将取消其参加比选或成交资格，并自行承担相应的法律责任。凡参选文件不符合比选文件要求的，视为无效参选。

3.工期要求：自下发中选通知书之日起15个日历天。

4.质量保修期：2年。

5.履约保证金：2万元整，合同签订前以现金形式缴纳，项目完成并验收合格后5个工作日内无息退还。

6.参选单位代表进入参选地点前，执行“一扫三查”（扫“我的宁夏”场所码，查健康码、通信大数据行程卡、48小时核酸检测阴性证明），在参选地点入场检测处，听从工作人员安排，与他人保持安全距离（1米以上），自觉出示相关证件及防疫材料，接受体温检测。经核验“健康码”为“绿码”，显示来自常态化防控地区或低风险区，现场测量体温正常（<37.3℃），方可正常进场参与比选。

（六）参与比选控制价

比选控制价：40万元。

（七）比选方法

#### 综合评估法。

（八）参与比选文件规范

1.参选单位应按照比选文件的要求准备参选文件1式2份，其中正本1份、副本1份，封面上标注“正本”、“副本”字样。

2.参选文件均需打印胶装，由参选单位法定代表人或其授权委托代理人签字并盖单位公章和骑缝章。

3.委托授权代理人必须将法定代表人签字并加盖公章的“法定代表人授权委托书”附在参选文件中。

4.参选文件必须装订成册。

（九）参选文件的密封和递交

参选人应将其参选文件进行密封，在封面及密封袋上注明比选项目名称、编号和参选人的名称、地址，并加盖单位公章和密封章。

如果参选文件未按上述要求进行密封和标注，将视为无效参选。

参选文件由各参选单位代表在规定时间递交至参选地点，否则，视为无效文件。

五、比选程序

（一）主持人宣布比选会议议程。

（二）介绍比选项目基本情况并宣读参选人名单。

（三）宣读比选纪律和注意事项。

（四）宣读评审委员会成员名单。

（五）参与比选文件递交。按照递交参选文件顺序，主持人向评审委员会进行参选单位的报价宣读。

（六）评审委员会按照比选办法、比选文件评选。

（七）评审委员会现场推荐排名第一的中选人。

六、评选纪律和注意事项

（一）评审委员会评选过程中必须全程保密,任何人不得以任何形式透露给参选单位或与参选单位有关的单位或个人。

（二）在比选过程中参选单位必须根据评审委员会要求就有关问题进行澄清或说明。

（三）对各参选单位的商业秘密评审委员会成员应予以保密，不得泄露给其他参选单位。

七、合同

中选单位应在中选通知书发出之日起3个工作日内与采购单位签订合同，由于中选单位的原因造成逾期未签订合同的视为中选单位自动放弃中选。

八、附件

附件一：报价函及承诺格式。

附件二：法定代表人授权书格式。

#### 附件三：评分细则

宁夏宁东开发投资有限公司

 2022年11月9日

**附件一：**

报价函及承诺格式

宁夏宁东开发投资有限公司：

一、我方全面研究了贵司发布的比选文件，决定以 元参加贵司组织的宁东企业总部大楼A座12层会议室显示屏及配套设备供货商比选。我方授权（姓名、职务）代表我方（参选单位的名称）全权处理本项目比选相关事宜。

二、如我方中选，我方将严格履行合同及比选文件规定的责任和义务。

三、如我方中选，保证按照采购单位要求和时间及时完成设备供货及安装等相关工作。

四、我方为本项目提交的报价文件为一式贰份，其中正本壹份,副本壹份。

五、我方愿意提供贵司可能另外要求的与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、完整的。若比选过程中查有虚假，同意作无效参选文件，若中选之后查有虚假，同意被废除比选资格。

参选单位名称（盖章）：

参选单位法定代表人或授权代理人（签字）：

通讯地址： 联系电话：

开户银行： 帐 号：

参选日期：

**附件二：**

法定代表人授权委托书

宁夏宁东开发投资有限公司：

本人系（参选人名称）的法定代表人，现委托我公司（其在本公司的职务是：XXX， 联系电话： XXXXXXXXXXX，手机：XXXXXXXXXXX，传真：/ ，身份证号： XXXXXXXXXXX）为我方代理人，代表我公司全权处理宁东企业总部大楼A座12层会议室显示屏及配套设备供货商比选的一切事项，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自 XXXX年XX月XX日起至 XXXX年XX月XX日止。代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

身份证号码：

代理人被授权人签字盖章：

身份证号码：

日 期： 年 月 日

**附件三：**

|  |
| --- |
| 评分细则 |
| 序号 | 项目 | 评审标准 | 评审计分 |
| 1 | 类似业绩 | 参选单位近3年（2020年1月起），参选单位承担过：3个以上合同价在40万元及以上LED显示屏及配套设备供货及安装。 | 10 |
| （总分10分） | 注：参选单位需提供类似业绩中标通知书或合同复印件，每个得2分，总分不超过10分。 |
| 2 | 企业信誉 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，为失信被执行人的不得分，无“失信惩戒”记录的得8分，有“守信激励”的，每项加1分，总得分不得超过10分。 | 10 |
| （总分10分） |
| 3 | 品牌 | 参选LED显示屏属于以下品牌：Leyard利亚德、QIANGLI强力巨彩、LianTronics联建光电、Sansi三思、Unilumin洲明、Absen艾比森、Ledman雷曼光电、ATTA奥拓电子、Lopu洛普、RETOP锐拓（来自“中国品牌网”、“买购网”、“百强网”），得10分，其他品牌由评委自行赋分。 | 10 |
| （总分10分） |
| 4 | 方案 | 编制项目改造实施方案，包括但不限于设计依据及标准、改造平面图及效果图、显示屏设计方案、控制系统介绍、安装进度计划、应急预案和安全文明施工措施、售后服务等。 | 10 |
| （总分10分） | 根据以上内容，改造安装思路清晰，措施齐全得5-10分；有改造思路和措施、但不完备的得1-5分；未提供不得分。 |
| 5 | 规格参数 | 根据参选单位提供参选产品出具的检测报告中技术指标进行评分：一、LED显示单元：1.表贴三合一，1R1G1B封装，点间距（mm）≤1.25，模组尺寸(mm)：320×240，模组分辨率≥256×192，像素密度≥640000点/m²，模组重量≤0.62kg/m²。2.显示面积≥4100mm\*2050mm，整屏分辩率（宽\*高px)≥4096\*1536,峰值功耗（KW)≤600W/㎡，平均功耗（KW)≤270W/㎡。3.最大对比度≥12000:1(全白/全黑，环境照度0.05lux)，亮度≥600nits,支持通过配套软件0-100%无级调节。4.刷新频率≥3900Hz,显示单元平整度偏差≤0.05mm,单元拼接间隙≤0.05mm，色温≥2000-10000K可调。5.为保证产品质量，所投产品需符合“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于2.0（符中国国家标准委的“人眼 视觉舒适度(VICO)”检测报告）0≤VICO≤1；去除 100%紫外线，消除80%摩尔纹。6.LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温 度自动报警，防止过温失效。7.LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具体故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱及时处理。8.支持双电网供电，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电。9.具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比和没有开启节能50%以上；LED显示屏符合GB21520-2015,能效一级。10.产品具有智能除湿功能：开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。 | 30 |
| 二、视频拼接控制器：1.产品无需电脑，支持通过设备旋转按钮，快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节。2.产品液晶面板可实时显示，型号，IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出16路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，或网线连接状态，屏体亮度。3.为保证质量，视频控制器通过国家强制性CCC认证，和屏体为同一品牌，且产品接触电流和保护导体电流、抗电强度、功能性能等符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准。 |
| 三、显示软件：1.支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。2.软件需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检测报告。 |
| （总分30分） | 完全满足比选文件全部技术指标的得30分，低于比选文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣2分，扣完为止。 |
| 6 | 报价部分 | 基于合理的安装改造方案，满足比选文件要求且参选价格最低的报价为评选基准价，其参选报价得满分30分，其他参选单位的报价得分按下列公式计算：参选报价得分=(评选基准价/参选报价)×30。 | 30 |
| （总分30分） |
| 7 | 合计 | 100 |