宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供应商

比

选

文

件

宁夏宁东开发投资有限公司

2023年6月7日

宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供应商比选文件

为保障企业总部大楼4层报告厅会议设备稳定高效运行，提升会议质量和效果，根据《宁夏宁东开发投资有限公司总经理办公会议纪要》（2023·第8次）精神，现通过公开比选方式选择宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供应商，具体要求如下。

一、概况

项目名称：宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供货及安装

采购单位：宁夏宁东开发投资有限公司

供货地点：企业总部大楼4层报告厅

供货时间：自合同签订之日起3个日历天内完成会议设备供应和安装工作。

采购内容及质量要求：严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定，如期保质保量完成本项目设备供货和安装工作，采购清单详见附件。

二、参选人资格要求

（一）参选单位具有独立法人资格，具备相应的营业执照，并在专业技术人员、资金等方面具有相应的能力。营业执照经营范围包括会议设备销售或电子产品销售及售后服务。

（二）参选单位提供至少1个合同价在50万元及以上的会议设备供货及安装合同业绩（现场核查合同原件）。

（三）具备良好的财务能力，配备相对专业的安装管理团队。

（四）比选当日，通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询参选单位为失信被执行人，限制其参与比选。

（五）参选单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业，不得同时参加本项目比选。

（六）本项目不接受联合体参选。

三、有关证明文件

参选单位必须出具下列资格证明文件：

（一）企业营业执照原件及复印件。

（二）如参与比选的代表不是法定代表人，须持有加盖公司公章及法定代表人签字的《授权授权书》原件（格式见附件）。

（三）参选代表人身份证原件及复印件。

（四）报价函及承诺（格式见附件）。

（五）业绩证明文件（合同复印件，现场核查合同原件）。

四、比选须知

（一）适用范围。

本文件仅适用于宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供应商比选。

（二）比选领导小组组成

由宁夏宁东开发投资有限公司采购领导小组和采购监督领导小组成员组成。

（三）递交比选文件截止时间和比选时间：2023年6月16日上午10:00。

（四）参与比选地点：宁东基地企业总部大楼8层党员活动室。

联系人：杨松垚 联系电话：15109501522

（五）有关要求

1.参选文件必须按要求用中文编写，所有报价及参选文件中所出现的币种均为人民币，否则报价无效。

2.参选单位应仔细阅读此比选文件的所有内容，并按照比选须知的要求提供参选文件并保证所提供的资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为，将取消其参加比选或成交资格，并自行承担相应的法律责任。凡参选文件不符合比选文件要求的，视为无效参选。

（六）比选办法：综合评估法。

（七）比选控制价：81万元。

（八）报价有效期

报价有效期：自参选文件递交之日起30个日历天。

在特殊情况下参选单位于原报价有效期截止之前，可向比选人提出延长报价有效期的要求。本要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。

（九）参与比选文件规范

1.参选单位应按照比选文件的要求准备参选文件1式2份，其中正本1份、副本1份，封面上标注“正本”、“副本”字样。

2.参选文件均需打印胶装，由参选单位法定代表人或受委托人签字，并加盖参选单位公章、骑缝章。

3.受委托人必须将参选单位法定代表人签字并加盖单位公章的《授权委托书》附在参选文件中。

4.参选文件必须装订成册。

（十）参选文件的密封和递交

参选单位应将其参选文件进行密封，在封面及密封袋上注明比选项目名称和参选单位的名称、地址、日期，并加盖单位公章和密封章。

如果参选文件未按上述要求进行密封和标注，将视为无效参选。

参选文件由各参选单位代表在规定时间递交至参选地点，否则，视为无效文件。

五、比选程序

（一）主持人宣布比选会议议程。

（二）介绍比选项目基本情况并宣读参选单位名单。

（三）宣读比选纪律和注意事项。

（四）宣读评审委员会成员名单。

（五）按照参选文件递交顺序，主持人向评审委员会进行参选单位的报价宣读。

（六）评审委员会按照比选办法、比选文件评审。

（七）评审委员会现场推荐中选候选人。

六、评审纪律和注意事项

（一）评审委员会评选过程中必须全程保密,任何人不得以任何形式透露给参选单位或与参选单位有关的单位或个人。

（二）在比选过程中参选单位必须根据评审委员会要求就有关问题进行澄清或说明。

（三）对各参选单位的商业秘密评审委员会成员应予以保密，不得泄露给其他参选单位。

七、合同

中选单位应在中选通知书发出之日起30个日历天内与采购单位签订宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供货及安装合同，因中选单位原因逾期未签订合同的视为中选单位自动放弃中选。

附件：1.设备采购清单

2.评分细则

3.参选文件格式

宁夏宁东开发投资有限公司

2023年6月7日

附件1：设备采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备采购清单 | | | | |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 左右主扩声有源线阵列音箱 | 12 | 只 | 1.频响范围(-6dB)：110Hz-18KHz  2.中音不小于300W，高音不小于300W  3.最大声压级(1M):不小于130dB 4.指向角度:水平不小于118°，垂直不小于15° 5.扬声器单元中音:不少于8个2.8寸钕磁单元,带冷却模块,0.75寸音圈，扬声器单元高音:不少于7个1寸钕磁高音,带冷却模块，1寸音圈  6.尺寸(宽×高×深):≤210×317×359mm，重量:≤8.3Kg |
| 2 | 有源低音音箱 | 4 | 只 | 1.频响范围(-10dB):不劣于35Hz-250Hz  2.功率(RMS):不小于800W  3.最大声压级(1M):不小于135dB  4.扬声器单元:不少于1个15”铁氧体单元,3”音圈  5.功放类型:D类数字功放 |
| 3 | 舞台返送有源线阵列音箱 | 2 | 只 | 1.频响范围(-6dB)：110Hz-18KHz  2.中音不小于300W，高音不小于300W  3.最大声压级(1M):不小于129dB 4.指向角度:水平不小于118°，垂直不小于15° 5.扬声器单元中音:不少于8个2.8寸钕磁单元,带冷却模块,0.75寸音圈，扬声器单元高音:不少于7个1寸钕磁高音,带冷却模块，1寸音圈  6.尺寸：(宽×高×深):≤210×317×359mm，重量:≤8.3Kg |
| 4 | 后场补声同轴有源音箱 | 4 | 只 | 1.频率响应：80Hz--20KHz  2.功率：250瓦  3.指向角度：75°×75°分频点：3.3KHz  4.尺寸（宽×高×深)：≤440×360×520mm，重量：≤18Kg |
| 5 | 32路数字调音台 | 1 | 台 | 1.40路全处理通道输入，支持噪声门.压缩器.高低通滤波器.效果插入等功能  2.不少于25条混音母线，数字音频网络达96输入和96输出，36个用户自定义键，不少于7寸彩色显示屏 |
| 6 | 无线手持话筒 | 4 | 套 | 1.2.88Mhz带宽，兼容32个通道，增强RF输出功率(10/30/50mW)可选  2.总谐波失真≤0.9%，信噪比≥115dBA，接收频率3520个 |
| 7 | 宽频无源定向UHF天线 | 2 | 台 | 1.频率范围450-960MHz，天线增益4dBi，接头BNC，开放角度+-50degrees，阻抗50Ohm |
| 8 | 天线分配器 | 1 | 台 | 频率范围：470-694MHz，694-1075MHz，1350-1805MHz |
| 9 | 全数字化标准型会议系统主机 | 1 | 台 | 1. MCA\_STREAM数字处理和传输技术 2.一条8芯电缆传输64种语言和各种信息 3.支持48kHz音频采样频率   4.64通道频率响应均可达30Hz~20kHZ，具备彩色2.8''LCD屏显示状态和配置信息，步进式旋钮可快速选择和设置LCD菜单。 |
| 10 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 25 | 台 | 1.内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，主备两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出  2.MCA\_STREAM数字处理和传输技术3.8芯电缆传输64种语言和各种信息 3.支持48kHz音频采样频率，  4.64通道频率响应均可达20Hz~20kHz |
| 11 | 会议系统延长线 | 2 | 条 | 8芯30米延长电缆，一公一母 |
| 12 | 接线地座 | 1 | 台 | 1.自带8P-DIN公头和母头线缆用于接入会议系统 2.所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立 |
| 13 | 高清视频会议摄像机 | 1 | 台 | 1.内装500万像素1/2.8英寸HDCMOS传感器  2.20倍光学变焦，12倍数字变焦，内置视音频编码能力  3.支持H.265/H.264视频编码和G7.11/G7.26音频编码，可实现1080P全高清超低带宽传输 |
| 14 | 演讲席话筒 | 1 | 套 | 1.包含两只话筒驻极体心形单指向性话筒  2.全金属方柱形话筒，俯仰角度可调  3.背面3针卡侬公头插座，作为话筒信号输出端 |
| 15 | 智能配电柜 | 1 | 台 | 1.供电：AC220±10%， 2.输入额定电流：200A，最大12路 3.设有独立液晶电流.电压监测表.指灯指示 4.12路16A防水输出,每路输出带指示灯指示 |
| 16 | 安装选用配件 | 6 | 套 | 定制吊架，纯钢打造，1:12的安全系数 |
| 17 | 线性线材 | 1 | 批 | 专业线性音响信号线300米.专业电缆RVV3\*4平方300米 |
| 18 | 会议系统延长线 | 1 | 条 | 8芯10米延长电缆，一公一母 |
| 19 | 会议系统延长线 | 2 | 条 | 8芯5米延长电缆，一公一母 |

附件2：评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 参选报价 | 30 | 1.有效报价范围：低于比选控制价。  2.评审基准价：所有有效报价的算术平均值作为评审基准价。  3.报价偏差率：（参选报价-评审基准价）／评审基准价×100％。  4.参选报价等于评审基准价时得30分;参选报价每低于评审基准价1%,扣0.5分;参选报价每高于评审基准价1%,扣1分;扣完为止。 |
| 2 | 业绩 | 10 | 每提供一项近三年（2020年、2021年、2022年）同类业绩得3分，最多得10分。（提供合同原件） |
| 3 | 技术参数 | 20 | 完全符合设备采购清单中要求的技术参数得20分，不符合设备采购清单中要求的技术参数每项扣1分，扣完为止。（提供第三方检测报告） |
| 4 | 实施方案 | 20 | 供应商对本项目的供货时间、安装调试、验收组织、人员配备等方面制定具体的实施方案，做出合理计划及制定安装现场应急保障措施。产品选型有充分的依据，配套设施完善，方案完整、科学合理、操作性强，能完全满足采购单位需求，得0-20分。 |
| 5 | 售后服务 | 20 | 供应商对本项目使用培训、售后服务制定具体的服务方案，质保期不低于2年，售后服务响应时间不超过24小时。根据售后“三包”情况，得0-20分。 |

附件3：

参选文件格式

（封面）

参

选

文

件

项目名称：

参选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目 录

（本目录为格式，要求参选单位在参选文件中标注各项页码）

一、报价函及承诺

二、授权委托书

三、法定代表人身份证明

四、参选单位基本情况表

五、近三年类似项目情况表

六、分项报价表

七、采购需求响应表

八、企业信誉

九、其他

一、报价函及承诺

宁夏宁东开发投资有限公司：

1.我方全面研究了贵司发布的比选文件，决定参加贵司组织的宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供应商比选。我方授权（姓名、职务）代表我方（参选单位的名称）全权处理本项目比选的相关事宜。

2.我公司愿以人民币大写（小写）的价格承担企业总部大楼4楼会议系统设备采购安装工作。

3.如我方中选，我方将严格履行协议书、合同及比选文件规定的责任和义务。

4.如我方中选，保证按照贵司要求和时间节点及时完成本项目审计工作。

5.我方为本项目提交的参选文件（含参选报价）一式2份，其中正本1份，副本1份。

6.我方愿意提供贵司可能另外要求的与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、完整的。若比选过程中查有虚假，同意作无效参选文件处理，若中选之后查有虚假，同意被废除中选资格。

参选单位名称（盖章）：

参选授权代理人姓名或法定代表人（签字或盖章）：

联系电话： 传 真：

开户银行： 账 号：

参选日期：

二、授权委托书

宁夏宁东开发投资有限公司：

（参选单位名称）现委托我公司 （其在本公司的职务是：XXX，联系电话：XXXXXXXXXXX，手机：XXXXXXXXXXX，身份证号：XXXXXXXXXXX）为我方受委托人，代表我公司全权处理宁东企业总部大楼4层报告厅会议设备供应商比选的一切事项。

本委托书有效期：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。受委托人无转委托权。

特此声明。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号：

受委托人（签字）：

身份证号：

日 期： 年 月 日

三、法定代表人身份证明

参选单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（参选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

参选单位：（盖单位章）

年 月 日

四、参选单位基本情况表

（一）参选单位概况

参选单位概况或简介应包括企业法定名称、注册地址、注册时间、法定代表人姓名、组织管理机构等。

（二）资格证明文件

参选单位应按要求附相关证明材料复印件，如：统一社会信用代码的营业执照、授权代理资格文件（如有）、专业技术人员资格证书等。

五、近三年类似项目情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同  名称 | 业主单位  名称 | 合同总价（元） | 合同签订  时间 | 所承担合同的主要内容：  （服务范围等） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：类似业绩是指：近3年（2020年1月1日以来）共具有不少于1个类似项目业绩，证明材料为合同复印件。

六、分项报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 左右主扩声有源线阵列音箱 | 12 | 只 |  |  |
| 2 | 有源低音音箱 | 4 | 只 |  |  |
| 3 | 舞台返送有源线阵列音箱 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 后场补声音箱 | 4 | 只 |  |  |
| 5 | 32路数字调音台 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 无线手持套装心型指向动圈 | 4 | 套 |  |  |
| 7 | 宽频无源定向UHF天线 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 天线分配器 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 全数字化标准型会议系统主机 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 25 | 台 |  |  |
| 11 | 会议系统延长线 | 2 | 条 |  |  |
| 12 | 接线地座 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 高清视频会议摄像机 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 演讲席话筒 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 智能配电柜 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 安装选用配件 | 6 | 套 |  |  |
| 17 | 线性线材 | 1 | 批 |  |  |
| 18 | 会议系统延长线 | 1 | 条 |  |  |
| 19 | 会议系统延长线 | 2 | 条 |  |  |
| 总价：（大写） | | | | |  |

七、采购需求响应表

（一）技术参数（附第三方检测报告）

（二）尺寸、重量、外观形状（附图片）

八、企业信誉

企业信用信息报告（信用中国）

九、其他